附件10

通风、消毒制度及记录表

一、医务室或保健室（卫生室）消毒要求

（一）卫生保健人员在接触患者前、后要进行手卫生。

（二）保健室（卫生室）每天早晚各用紫外线灯进行空气消毒一次，每次不少于1h，使用中的紫外线灯每半年监测一次辐照强度，确保辐照强度不低于70μW/cm2。观察床至少每周清洗消毒一次，遇污染应及时更换、清洗、消毒。

（三）水银体温计可用75%-80%的乙醇溶液带盖浸泡3-5分钟，再用消毒纱布擦干，如遇手足口病流行季节，建议选用500mg/L含氯消毒剂浸泡15分钟后清水洗净，存放于清洁的容器内备用；一用一消毒，消毒液每日更换，盛放体温表的容器应每周进行一次彻底清洁和消毒。压舌板应一人一用一消毒；注射器等一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用。

（四）棉签、消毒剂等物品均应注明开启时间，灭菌物品（棉签、棉球、纱布等）一经打开，使用时间不得超过24小时，碘伏、酒精等消毒液为7天，提倡使用小包装。

（五）凡与患者（包括疑似）接触过的一次性诊疗用品和个人防护用品使用后应妥当收集保管，按医疗废物处置要求处理。

二、场所消毒

（一）学校、托幼机构食堂的餐厅开窗通风，每日2-3次，每次不少于30分钟。配餐间每天使用前用紫外线进行一次消毒。

（二）传染性疾病流行或突发公共卫生事件暴发，必要时需对食堂采取控制措施，食堂必须落实相关消毒工作。对教室、功能室、办公室的消毒，可使用含氯消毒剂喷洒、擦拭，也可使用紫外线灯等进行消毒。对发生传染病的班级（疫点消毒）要增加消毒频次，应在当地疾病预防控制机构指导下按照《疫源地消毒总则》（GB19193）做好消毒处置工作。

三、学校和托幼机构饮水机消毒要求

（一）每天安排专人对学校、每层楼的饮水机进行卫生清洁。

（二）每台饮水机均由供水商进行检测，按产品说明书要求定期检修、消毒，并有检修、消毒的时间标识。

（三）由饮水机公司按产品说明书要求定期更换滤芯，以保证学生有足够、安全、卫生的饮用水饮用。

（四）做好饮水机清洁消毒、检测和更换滤芯等工作的日常记录。

四、消毒杀菌保障措施

（一）有必要的消毒设备，如喷雾器、紫外线灯等。

（二）有必需的常用消毒药（剂），如含氯消毒剂、碘伏、酒精、过氧化氢、二氧化氯、过氧乙酸等，并定期检查消毒药（剂）有效期限。消毒药（剂）的存放地点和环境，要符合相关规定和要求。

（三）掌握配制消毒药（剂）浓度及用量方法，准确配制消毒药（剂）浓度及所需消毒液用量。

（四）必须配备足量的个人防护用品，如手套、口罩（包括一次性使用外科口罩和医用防护口罩）、帽子、护目镜、胶靴等。

学校和托幼机构通风、消毒情况记录表

地点	通风时间	消毒情况	日期	责任人	检查人
时间	方式
备注:学校以保洁为主。气温适宜季节要求教室全天开窗通风，寒冷天气每天不少于2次，每次不少于30分钟换气: 食堂、厕所等学生聚集场所每天消毒一次，卫生保健室酌情消毒.疾病高发季节，教室和学生集中场所消毒频次相应增加。