2026年第三季度济源示范区农村生活

饮用水水质检测结果

	序号
	采样地点
	水样
类型
	供水
单位
	检测结果
	不合格指标和测定值

	1
	王屋山供水站
	出厂水
	王屋山供水站
	符合标准
	

	2
	王屋镇杨沟村
	末梢水
	王屋山供水站
	符合标准
	

	3
	下冶镇下韩旺村
	末梢水
	王屋山供水站
	符合标准
	

	4
	布袋沟供水站
	出厂水
	布袋沟供水站
	符合标准
	

	5
	邵原镇邵原村
	末梢水
	布袋沟供水站
	符合标准
	

	6
	邵原镇北寨村
	末梢水
	布袋沟供水站
	符合标准
	

	7
	天坛山供水站
	出厂水
	天坛山供水站
	符合标准
	

	8
	承留镇张庄村
	末梢水
	天坛山供水站
	符合标准
	

	9
	承留镇承留村
	末梢水
	天坛山供水站
	符合标准
	

	10
	轵城镇大沟河水厂
	出厂水
	轵城镇大沟河水厂
	符合标准
	

	11
	轵城镇东天江村
	末梢水
	轵城镇大沟河水厂
	符合标准
	

	12
	克井镇白涧村北部供水厂
	出厂水
	克井镇白涧村北部供水厂
	符合标准
	

	13
	克井镇白涧村
	末梢水
	克井镇白涧村北部供水厂
	符合标准
	

	14
	梨林镇集中供水站
	出厂水
	梨林镇集中供水站
	符合标准
	

	15
	梨林镇安村
	末梢水
	梨林镇集中供水站
	符合标准
	

	16
	城乡一体化供水工程坡头水厂
	出厂水
	城乡一体化供水工程坡头水厂
	符合标准
	

	17
	坡头镇留村
	末梢水
	城乡一体化供水工程坡头水厂
	符合标准
	

	18
	水投蟒河口供水有限公司东部供水厂
	出厂水
	水投蟒河口供水有限公司东部供水厂
	符合标准
	

	19
	五龙口镇西窑头村
	末梢水
	水投蟒河口供水有限公司东部供水厂
	符合标准
	


备注：检测项目包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO3计）、高锰酸盐指数（以O2计）、氨（以N计）、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、游离性余氯。
